| Filtri colonnari e condizionamenti In EnaStrike è presente un modulo accessibile dal menù laterale denominato "filtri". Tramite questa funzione sarà possibile filtrare le colonne di un file contenente combinazioni ( file cmb) attraverso una serie di condizionamenti quali: simmetrie,paralleli,interruzioni,numeri pari e dispari, etc. Sarà,inoltre,possibile esportare i file di combinazioni in tutti i formati txt e dat conosciuti. Questa funzione risulta particolarmente utile per chi sviluppasse a casa un sistema e poi lo portasse in ricevitoria per la convalida. Quasi tutte le ricevitorie sono munite di software che riconoscono i file txt elaborati da altri software, come EnaStrike. Qualora ciò non fosse possibile, niente paura: abbiamo sviluppato il software "Enastampa" il quale vi permetterà di stampare le schedine direttamente a casa vostra senza dover prima bypassare le combinazioni coi software in dotazione alle ricevitorie. Passiamo alla spiegazione delle funzioni inerenti i filtri. Ora diamo alcune informazioni sui filtri in uso con EnaStrike. V'e' da precisare che qualunque filtro sotto descritto viene applicato alla colonna superenalotto, oppure ad una serie personalizzata,senza che prima avvenga l'ordinamento in senso crescente. La lunghetta, la serie ,o la sestina viene considerata così come viene scritta S omma La Somma è data semplicemente dalla somma matematica di tutti i numeri presenti nella colonna vincente. Nella colonna 1 23 29 45 67 90 la somma è 255. La somma nelle colonne SuperEnalotto in genere varia tra 200 e 350 (circa l'80% delle colonne) Numeri Pari Dopo le fisse il condizionamento sui numeri Pari è il più usato. Anch’esso è molto semplice; si tratta di indicare la quantità di numeri pari che desideriamo nelle colonne del Sistema. La maggior parte delle colonne vincenti ha una quantità di numeri pari compresa tra 2 e 4 (circa l'80% delle Colonne). Numeri Consecutivi (Consecutività) Il concetto è banale, in pratica contano le consecutività tra i numeri. Ad esempio nella colonna 3 9 23 24 44 55 è presente una consecutività, cioè quella compresa tra 23 e 24. Nella colonna 23 47 49 51 58 71, invece non ci sono consecutività perché nessuno dei numeri è consecutivo. Circa il 96% delle Colonne Vincenti presenta valori di consecutività compresi tra 0 e 1. E' da considerarsi consecutivo anche la seguente sequenza: 90.01, o 01.90. Ricordo che la consecutività viene considerata senza effettuare preventivamente ordinamenti crescenti delle combinazioni. Simmetrie In una colonna SuperEnalotto si dice che si verifica una simmetria quando sono presenti due numeri la cui somma risulta 91. Ad esempio sono simmetrici l’1 ed il 90, il 2 e l’89 e così via. Paralleli I paralleli si calcolano seguendo lo stesso ragionamento dei Simmetrici modificando il tipo di confronto. Per rintracciare i Paralleli, infatti,bisogna verificare le presenze delle accoppiate 1 e 46, 2 e 47, 3 e 48, 4 e 49 e così via…praticamente i numeri la cui differenza in valore assoluto è 45. Interruzione Numeri Per individuare il numero di Interruzioni occorre contare le volte in cui non si incontra un numero consecutivo al precedente. Ad esempio nella colonna 8 12 23 24 57 78 s'incontrano 4 interruzioni (tra 8 e 12, tra 12 e 23, tra 24 e 57 e tra 57 e 78). Naturalmente in una colonna vi potranno essere al massimo 5 interruzioni. Per le interruzioni le combinazioni vengono preventivamente ordinate in senso crescente, a differenza di quanto stabilito per gli altri condizionamenti. Interruzione Pari-Dispari Per individuare il numero di Interruzioni PD presenti in una colonna occorre sostituire ai sei numeri i segni P e D in corrispondenza dei numeri Pari e Dispari. Ad esempio sostituendo i simboli P e D nella colonna 8 12 23 24 57 78 si ricava la seguente sequenza PPDPDP. Abbiamo quindi un Interruzione Pari-Dispari ogni volta che successivamente ad un simbolo P troviamo un simbolo D (e viceversa). Nella colonna d'esempio il numero delle Interruzioni PD è pari a 4. Al massimo in una colonna vi potranno essere 5 Interruzioni PD. Il 90% delle Colonne Vincenti ha un valore di Interruzioni PD compreso tra 2 e 4. Cliccare sul pulsante next per andare avanti e back indietro ,nel tour guidato